Kurzanleitung ESPUINO

Überblick

Der ESPUINO ist ein Musikabspielsystem welches über RFID-Karten gesteuert wird. Über eine Weboberfläche kann der ESPUINO konfiguriert und mit neuen Inhalten versorgt werden.

Bedien- und Anzeigelemente

Kapazitätsanzeige Akku Ein- / Ausschalter Ladebuchse Micro-USB Play /Pause Spezialfunktionstaste

Lauter / Vor (langer Tastendruck) Leiser / Zurück (langer Tastendruck) Aktive RFID-Lesefläche Lautsprecher LED-Ring

Weboberfläche

Allgemein

Falls keine Wlanzugangsdaten bekannt oder das Wlan nicht verfügbar ist, wird automatisch der Hotspot „ESPuino“ gestartet. Ersichtlich ist dies durch einen grün rotierenden LED-Ring. Besteht eine Verbindung zum Hotspot kann mit der IP-Adresse „http://192.168.4.1“ auf den ESPUINO zugegriffen und die Wlan-Anmeldedaten eingegeben werden. Über den Hostnamen kann später mit „hostname.local“ auf den ESPUINO verbunden werden. Beispiel „http://espuino.local“. Alternativ kann die IP-Adresse über die Routerkonfigurationsseite ermittelt werden.

Sind die Anmeldedaten korrekt verbindet sich der ESPUINO nach einem Reboot automatisch mit dem bekannten WLAN-Netz.

💡 http://espuino.local funktioniert nicht auf allen Geräten (bsp. Android). Dort ist die IP-Adresse direkt einzugeben. Steuerung

Auf der Weboberfläche sind diverse Steuer- und Einstellmöglichkeiten verfügbar

Abbildung 1: Einstell- und Steuerungsmöglichkeiten

Steuerung	Direkte Steuerung des ESPUINO. Titelweiterschaltung, Lautstärkeanpassung
RFID	RFID-Karten einlernen
WLAN	WLAN-Zugangsdaten einstellen
FTP	FTP-Server starten
Allgemein	Einstellungen wie Startlautstärke einstellen
Tools	Backup zurückspielen, Firmware update
Forum	Link zum Entwicklerforum

RFID-Karten einlernen

Im Reiter RFID werden neue Karten eingelernt. Dort ist ein Upload neuer Dateien und deren Zuordnung möglich.

💡 Sind sehr viele Dateien auf die SD-Karte zu schreiben kann es ratsam sein die SD-Karte aus dem ESPUINO auszubauen und direkt über einen Kartenslot am PC zu beschreiben.

Sobald eine RFID-Karte auf die Aktive-Lesefläche aufgelegt wird, wird die Chip-Nummer im Feld „RFID-Chip-Nummer“ angezeigt und kann einer Aktion zugeordnet werden.

Hierzu die Musikdatei bzw. dateien und den passenden Abspielmodus auswählen und auf „Absenden“ klicken. Bei erfolgreicher Bearbeitung wird am oberen Bildschirm eine grüne Meldung angezeigt und die Karte ist fertig eingelernt.

Im Bereich Modifikation können Spezialkarten wie „Bluetooth ein“ oder „Schlafen nach 1h“ erzeugt werden.

Hochgeladene Inhalte Datei über Datei oder Ordner auswählen. Uploadverzeichnis oben definieren und anschließend über Upload hochladen Gelesene RFID-Kartennummer. Erst verfügbar nach Auflegen einer RFID-Karte auf die Aktive Lesefläche Reiter Musik mit Auswahl der Abspielmodie. Reiter Modifikation für Spezialkarten. Das Feld Datei wird automatisch gefüllt, wenn im Bereich „Hochgeladene Dateien eine Datei ausgewählt wird Abbildung 2: RFID-Reiter in der Weboberfläche

Abbildung 3: Aktion erfolgreich ausgeführt. Grünes Popup-Feld.

Webradio

Der Abspielmodus Webradio ermöglicht den Zugriff auf einen Radio-Stream

Abbildung 4: Abspielmodus Webradio

Bluetooth

Mit einer Bluetooth-Modifikationskarte kann Bluetooth aktiviert werden. Befindet sich der ESPUINO im Bluetooth-Modus ist kein Zugriff mehr über WLAN möglich.

Bluetooth aktiv wird mit einem blau rotierenden LEDs angezeigt. Nun kann der ESPUINO wie ein herkömmlicher Bluetoothlautsprecher z. B. mit einem Handy gekoppelt werden.

Spezialfunktionstaste

Bei Betätigung der Spezialfunktionstaste wird die virtuelle RFID-Kartennummer „123456789012“ ausgelöst. Die Taste kann jeder oben beschrieben Funktion zugeordnet werden wie z. B. Einzeltitel oder Webradio abspielen oder Bluetooth einschalten, etc.). Zum Konfigurieren dieser Nummer den Button betätigen und sie erscheint zur Zuordnung in der Weboberfäche.

Abbildung 5: Virtuelle RFID-Karte für Spezialtaste

Backup

Im Vergleich zum Tonuino wird beim ESPUINO keine Information auf der Karte gespeichert, sondern im internen Speichers des ESP32 (NVS). Bei einem Defekt des ESP32 Microcontrollers wären damit alle Zuordnungen gelöscht.

Diese Zuordnungsliste wird bei Änderung automatisch auf die SD-Karte geschrieben. Diese kann von dort über die Weboberfläche gesichert werden:

Rechtsklick > Download

💡 Dieses Kontextmenü ermöglicht auch das Abspielen von Dateien und kann beim Bespielen eine schnelle Überprüfung bzw. Zuordnung von Dateien ermöglichen.

Diese Zuordnungsliste kann bei einem Defekt wieder über den Reiter Tools eingespielt werden

Backup-Datei wieder importieren

Demontage

Vier Schrauben auf der Unterseite entfernen und den Deckel nach oben abheben
Deckel abgenommen. Montagerichtung beachten (Vorne ist Lautsprecheröffnung)
Powerbank entfernen und Akkuhalter nach oben vorsichtig abziehen. Die Einheit ist erst nach vollständiger Demontage der Rückseitenkontaktierung entfernbar
Schwarze und Weiße Ader abziehen
Graue und Rote Ader abziehen
Vier Flanschkopfschrauben der Rückseitenkontaktierung entfernen
Komplett demontierte Rückseitenkontaktierung
Hier wäre die MicroSD-Karte von oben zugänglich (roter Kreis)
Würfel von Holzplatte abziehen
Der Würfel kann nun vorsichtig nach oben abgezogen werden. Hierbei darauf achten, dass die Halterung mit der RFID-Leseinheit und der Mikrocontrollerplatine mit nach oben abgezogen wird, da hier noch interne Verbindungen bestehen
Demontierte Kopfplatte. Links der umgedrehte Würfel mit oben liegender RFID-Leseinheit Montagerichtung beachten. Vorne ist bei der Lautsprecheröffnung.
Zur weiteren Demontage die Halterung mit der RFID-Leseinheit und der Mikrocontrollerplatine vorsichtig nach oben abnehmen und die Steckverbinder zu Taster, Lautsprecher und Led-Ring trennen.

Weitere Infos

Forum: https://forum.espuino.de

Ersteinrichtung: https://forum.espuino.de/t/der-erste-start-deines-espuino/29

Anleitungen: https://forum.espuino.de/c/dokumentation/anleitungen/10

Kinderradiostreams: https://forum.espuino.de/t/webradio-webstream-liste/548/2

Backupfunktion: https://forum.espuino.de/t/die-backupfunktion-des-espuino/508

Bluetooth-Modus: https://forum.espuino.de/t/die-betriebsmodi-des-espuino/135